あみたろMANAコーパス読み上げ音声・ぷんすか Ver.1.0　2026年06月05日更新

このコーパスについて：https://amitaro.net/voice/corpus-list/

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

<目次>

  1. このコーパスについて
  2. このスタイルについて
  3. 現在公開中のスタイル一覧
  4. 録音環境
  5. 更新履歴

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

1. このコーパスについて

この音声ファイル群は、鹿仲茉菜様が制作された日本語テキストコーパス
「MANAコーパス」の文章228文を、あみたろが読み上げたものです。

音声はWAVE形式、PCM 48,000 Hz / 16Bit / モノラルと
PCM 44,100 Hz / 16Bit / モノラルを同梱しています。
MYCOEIROINKの学習やセリフ素材と併用する際は、44,100 Hz をご使用ください。

  MANAコーパスの文章リスト：
    https://github.com/shirowanisan/coeiroink-corpus-manager/blob/main/mana-corpus/mana-corpus.pdf

MANAコーパスは、音素バランスを考慮して作成されたITAコーパスの補助として
使用する目的で作られたコーパスです。
MANAコーパス単独での音声合成モデル作成は推奨されていません。
同じ声のITAコーパス読み上げ音声もあわせてご利用ください。

  あみたろのITAコーパス読み上げ音声：https://amitaro.net/voice/ita/

音声は、自宅録音室で収録しました。
各文章ごとに数テイクを収録し、最も安定しているものを選別して、
RX10 Advanced のバッチ処理でハムノイズを除去し、
子音を潰さないように手作業でリップノイズ・ポップノイズを除去しました。

未編集の自然な読み上げ音声ではありませんが、音声合成などに違和感なく
使える音声になっています。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

2. このスタイルについて

「あみたろMANAコーパス読み上げ音声」（以下「ノーマル」）は、目が不自由な方など
音声での読み上げを必要とする方が確実に聞き取れるよう、ひとつひとつの音を
正確にはっきりと発音した「音声読み上げ向け」のスタイルです。

対して今回の「ぷんすか」は、幼さのあるアニメ声の女の子ながんばって怒る感じの声です。
怒っていることは伝わるけれど、嫌味や敵意ではなく、かわいい怒り声という感じです。
リアクション素材・エラーメッセージ・ショートドラマなどに使いやすいと思います。

同じ声のITAコーパス読み上げ音声・AMITAROコーパス読み上げ音声も公開しています。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

3. 現在公開中のスタイル一覧

「あみたろMANAコーパス読み上げ音声」には以下のスタイルがあります。
用途に応じて使い分けてください。

  【MANAコーパス228文】
  ・ノーマル              … ひとつひとつの音を正確にはっきりと発音した
                             音声読み上げ向けスタイル
  ・るんるん              … 嬉しいニュースを友達に知らせるような弾んだ話し方
  ・よふかし              … 夜中のラジオをイメージしたナチュラルな話し声
  ・ぷんすか（このzipです）… 幼さのあるアニメ声の女の子ながんばって怒る感じの声
  ・ささやきA             … ひそひそ感強めのささやき声
  ・ささやきB             … あみたろの声の特徴を多めに残したささやき声

  一覧ページ：https://amitaro.net/voice/corpus-list/

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

4. 録音環境

  部屋                    自宅録音室
  マイク                  audio-technica AT4040（コンデンサーマイク）
  オーディオI/F           Steinberg UR242
  ポップガード            STEDMAN PROSCREEN XL（金属製）
  ヘッドホン              audio-technica ATH-SX1a
  リフレクションフィルター CLASSIC PRO CAR900

自宅録音室は、工務店に依頼して作っていただきました。約2.4畳。
壁の中には全方位、防音性能の高い断熱材セルローズファイバーを詰めています。
音楽室のような穴のあいた壁材を、厚手のカーテンで覆っています。
床は厚手のカーペット仕上げ、天井は防音仕様の天井材です。
階下からの音が響かないよう、録音室の床と階下の天井の間に空間を設けています。

山梨大学の森勢将雅さんにお越しいただいて、録音室の環境を計測していただいたところ、
反響音は録音スタジオに近いぐらいに抑えられているとのことでした。
（計測は壁材をカーテンで覆う前。カーテン設置後は反響音がより抑えられています）

森勢さんからいただいたデータはこちらです。

  A特性重み付き雑音レベル：18.5 dB
  (リオン，NL-52EX)
  残響時間 (T60)：220 ms

  計測条件：T60はインパルス積分法[1]に基づいて推定．
  インパルス応答はTSP法[2]により計測．
  収録はサンプリング周波数48 kHz，量子化ビット数24 bitで行われた．
  TSPの長さは524288サンプル（約10.82秒）である．

  計測責任者：森勢将雅（山梨大学，現在明治大学）

詳しくはこちらをご覧ください
  あみたろの録音環境：https://amitaro.net/about/aboutrec/

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

5. 更新履歴

  2026/06/05  ver.1.0 公開

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

あみたろの声素材工房　https://amitaro.net/
